Плата плп-u\_2c

LDO – попробовать использовать IFX30081 (или 2 штуки на разные вых. Напряжения) с защитным шоттки диодом типа 1PS76SB21 или BAT721.

Самовосстанавливающиеся предохранители –ozcm0002(3)

TVS для RS485 –SM712

Драйвер rs485 – более новый, со встроенной защитой. ??

LDO для RS485 заменить на TPS7A4101??